**Deelplan**

**Tijdelijke constructies en brandveiligheid**

**{NAAMEVENEMENT}**

**Periode: Van {EERSTEDATUMTIJD} tot en met {LAATSTEDATUMIJD}**

**Gemeente(n): Sittard-Geleen**

|  |
| --- |
| *Voor het plaatsen van tijdelijke constructies bij evenementen, zoals tenten, podia, tribunes, overkappingen, luifels en overige tijdelijke constructies (bv. torens, reclamewanden) inclusief brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.* |

**Kenmerk {…..}**

Sjabloonversie: 1.0

**Inhoudsopgave**

1. Inleiding…………………………………………………………………….. 3
2. Contactpersonen………………………………………………………….. 3
3. Plattegrondtekeningen……………………………………………………. 4
4. Bouwboeken en constructieberekeningen……………………………… 5
5. U plaatst tijdelijke constructies…………………………………………… 6
   1. Geef ondergrond terreinaan……………………………………………… 6
   2. Tenten………………………………………………………………………. 6
   3. Podia/tribunes……………………………………………………………… 7
   4. Overkappingen/luifels……………………………………………………… 9
   5. Overige tijdelijke constructies…………………………………………….. 11

Bijlages……………………………………………………………………….

**Invulinstructie**

* Controleer de complete tekst en pas deze zo nodig aan. Dit is een voorbeeld, u bent zelf verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de maatregelen voor een veilig evenement met veilige tijdelijke constructies.
* U kunt de tekst aanvullen.
* Als u nog andere objecten plaatst of maatregelen neemt voor een veilig evenement voeg deze dan toe.
* Voeg alle vereiste bijlagen toe (bouwboeken, situatietekeningen e.d.).
* Dit deelplan maakt onderdeel uit van het Veiligheidsplan

**1 Inleiding**

In dit document (doel):

* staan aanvullende gegevens over *plaatsen waar evenementen georganiseerd* worden en waar *tijdelijk constructies* worden geplaatst zoals tenten, tribunes, podia of overige constructies (torens, reclamewanden e.d.);
* maakt onderdeel uit van het veiligheidsplan (= deelplan);
* de organisator van het evenement vult dit plan in met *specifieke* informatie over deze constructies.

**Deelplan wordt besproken**

Na indiening van de vergunningsaanvraag met het bijbehorende veiligheidsplan/constructieplan wordt dit voor advies uitgezet bij de Adviesdiensten en wordt het in het lokale evenementen afstemmingsoverleg besproken. De gemeente kan de organisatie verzoeken dit deelplan *aan te passen/aan te vullen*.

**Deelplan moet worden goedgekeurd**

Bij evenementen met veiligheidscategorie B en C, conform richtlijnen van de Veiligheidsregio, met gemiddeld risico en een grote impact op de directe omgeving en gevolgen voor het verkeer, maakt een goedgekeurd veiligheidsplan/constructieplan deel uit van de vergunning. Dit betekent als het constructieplan niet wordt goedgekeurd, *de vergunning niet wordt verleend*.

**Verantwoordelijkheid organisator**

De organisatie/organisator van het evenement blijft *te allen tijde verantwoordelijk* voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement.

Met dit constructieplan stelt de organisatie zichzelf ten doel de *veiligheid van tijdelijke constructies* voor publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen *te waarborgen*. Daartoe is op locatie de directe leiding in handen van de contactpersoon van de organisatie.

Bij calamiteiten kan de organisatie een beroep doen op politie, brandweer, GHOR en de gemeente.

**2 Contactpersonen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wie** |  |
| Organisatie |  |
| Contactpersoon met mandaat tijdens evenement |  |
| Datum evenement |  |
| Naam evenement |  |

**3 Plattegrondtekeningen → altijd** verplicht toevoegen

**Voeg deze als bijlage(n) toe.**

Een plattegrondtekening is verplicht voor 2 onderdelen:

|  |  |
| --- | --- |
| **Welke tekening?** | **Wat moet optekening**? |
| Plattegrondtekening evenemententerrein | * Situering evenemententerrein in de omgeving ten opzichte van aansluitende wegen, panden etc. * Afstanden tot aangrenzende panden (bv. woningen) * Alle te plaatsen objecten tijdens het evenement op het evenemententerrein (zoals tenten, podia, tribunes, kermisattracties en overige tijdelijke constructies) met vermelding gebruik van deze opbjecten * Maatvoering van de objecten (afmetingen) * Afstanden kook/bak/braadinstallaties tot aangrenzende objecten (bv. tenten en aangrenzende panden)  |  | | --- | | Afbeeldingsresultaten voor noordpijl |  * Vluchtroutes met breedte ervan * Legenda (wat is wat) * Aanleveren op schaal 1:500 met vermelding noordpijl |
| Indelingstekening tent(en) indien ≥ dan 100 m2\*  *(\* idem grens bouwboek)* | * per tent duidelijke indelingstekening van de inhoud (inventaris) van de tent (bv. podia, tafels en stoelen) * Noodverlichting * Brandblusvoorzieningen * Vluchtroutes/vluchtdeuren met breedte ervan en draairichting * schaal 1:100 |

**4 Bouwboeken en constructieberekeningen → vaak** verplicht

**Voeg deze als bijlage(n) toe.**

**Wat is een bouwboek?**

Dit bestaat uit 2 onderdelen: constructieberekeningen + constructietekeningen.

Constructieberekeningen bestaan o.a. uit de *rekenkundige onderbouwing* van de *stabilisatie* van tijdelijke constructies (d.m.v. ankerpennen en/of ballast). Deze moeten zijn bijgevoegd.

|  |
| --- |
| ***Vraag uw leverancier!*** |

**Wanneer is een bouwboek verplicht?** Indien:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podium | [Afbeeldingsresultaten voor podium](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8sM4GMRs&id=046CD5DDDF116985083AF8CA0DEF295BE2684521&thid=OIP.8sM4GMRs45C2kdj0TKKlUAEsDw&q=podium&simid=607989310275784069&selectedIndex=59) | grondoppervlak ≥ 50 m2 en/of vloerniveau t.o.v. maaiveld/ondergrond ≥ 0,75 m |
| Tenten | [Afbeeldingsresultaten voor spantent](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8ui%2bwvjj&id=79E154F0D95558EF6A3387B9C8F26471769A9996&thid=OIP.8ui-wvjjbAzcqNG-fFXPfwEsDh&q=spantent&simid=608038650851626646&selectedIndex=8) | capaciteit ≥ 250 personen en /of grondoppervlak per tent ≥ 100 m2\*  *(\* of onderling gekoppelde tenten met totale oppervlakte ≥ 100 m2)* |
| Tribunes | [Afbeeldingsresultaten voor tribune](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4L5UX9ZB&id=0E0A2F9BE5A245F120F5D7B4A3C8189E4E7AA0FC&thid=OIP.4L5UX9ZBXfZQ_6KbUhtMNAEyDM&q=tribune&simid=607988279486710135&selectedIndex=3) | altijd |
| Overige tijdelijke constructies | C:\Users\nm3110\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UT5ZLTT1\AlphaStage-80-Layher-PA-towers-Catwalk-FOH-BJ-Events-1.jpg | ≥ 4 meter hoogte |

**Wanneer kan worden volstaan met uitsluitend een foto, met vermelding lxbxh?** Bij:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trailer /oplegger of podiumwagen   |  | | --- | |  | | Afbeeldingsresultaten voor podiumwagen | < 50 m2; vloeroppervlak < 0,75 m |

**5 U plaatst tijdelijke constructies (tenten, podia etc.)**

**5.1 Geef ondergrond terrein****aan**

Het evenement vindt op de volgende ondergrond plaats:

* Harde ondergrond binnen
* Harde ondergrond buiten: steen, asfalt, hout etc.
* Zachte ondergrond buiten: zand, gras etc.

Is de gemeente Sittard-Geleen eigenaar van het terrein/bouwwerk:

* Ja
* Nee

Indien nee, is toestemming verleend door de eigenaar voor het gebruik van het terrein/bouwwerk

(dit is vereist):

* Ja
* Nee

**5.2 U plaatst tenten: geef detailinformatie** *(geef ook aan op indelingstekening tent)*

Worden tenten geplaatst:

* Nee
* Ja, vul tabel in:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Type*** | ***Aantal*** | ***L x*** | ***B x*** | ***H*** | ***Stabilisatie per tent***  *Geef ook aan op tekening* | ***Uitvoering wanden per tent***  *Geef ook aan op tekening*  *(open: stippellijn; dicht: lijn)* |
| **Spantent**   |  | | --- | | [Afbeeldingsresultaten voor spantent](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8ui%2bwvjj&id=79E154F0D95558EF6A3387B9C8F26471769A9996&thid=OIP.8ui-wvjjbAzcqNG-fFXPfwEsDh&q=spantent&simid=608038650851626646&selectedIndex=8) | |  |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) | * Alle wanden dicht * Alle wanden open * Een gedeelte van de wanden open |
| **Paviljoentent**   |  | | --- | | [Afbeeldingsresultaten voor paviljoentent](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=i9wmJiUe&id=08D86C176C492C6419C9C8EFBB87363586CE29BE&thid=OIP.i9wmJiUe3XPJl3Zhf_64fAEsDK&q=paviljoentent&simid=608037753204313674&selectedIndex=192) | |  |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) * Schwerlastboden (verzwaarde vloer) | * Alle wanden dicht * Alle wanden open * Een gedeelte van de wanden open |
| <soort tent> |  |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) | * Alle wanden dicht * Alle wanden open * Een gedeelte van de wanden open |
| <soort tent> |  |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) | * Alle wanden dicht * Alle wanden open * Een gedeelte van de wanden open |

De leverancier van de tent is:

|  |
| --- |
|  |

De tent bestaat uit het volgende materiaal (specificatie i.v.m. brandveiligheid):

|  |
| --- |
|  |

In de tent worden versieringen aangebracht (slingers, ballonnen, spandoeken etc.):

* Nee
* Ja, nl. …………………………………….

|  |
| --- |
| ***Let op:*** *Capaciteit tent ≥ 250 personen en/of ≥ 100 m2 → bouwboek verplicht*  ***Neem contact op met de gemeente of deze reeds beschikt over het betreffende bouwboek.***  ***Vermeld leverancier, soort tent en afmetingen***  ***Zo niet kunt u dit bij de leverancier verkrijgen.*** |

|  |
| --- |
| [Afbeeldingsresultaten voor podium](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8sM4GMRs&id=046CD5DDDF116985083AF8CA0DEF295BE2684521&thid=OIP.8sM4GMRs45C2kdj0TKKlUAEsDw&q=podium&simid=607989310275784069&selectedIndex=59) |

**5.3 U plaatst podia en/of tribunes (***geef aan op situatietekening)*

**Podia**

Worden er één of meerdere podia en/of tribunes geplaatst:

* Nee
* Ja

Bestaat dit uit een trailer /oplegger of podiumwagen ?

* Nee
* Ja

Indien ja:

* Maatvoering oppervlakte < 50 m2 en/of vloerniveau < 0,75 m, voeg alleen foto toe met lxbxh.
* Maatvoering oppervlakte ≥ 50 m2 en/of vloerniveau ≥ 0,75 m, vul onderstaande tabel in.

*Check bij gemeente of foto al aanwezig is, zo niet lever alsnog in.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Podia*** |  | ***L x*** | ***B x*** | ***H*** | ***Stabilisatie podiumconstructie met overkapping***  *Geef ook aan op tekening* | ***Uitvoering wanden overdekt podium***  *Geef ook aan op tekening*  *(open: stippellijn; dicht: lijn)* |
| **Podium 1** | Afmeting constructie |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) | * Alle wanden dicht * Alle wanden open * Een gedeelte van de wanden open |
| Grondoppervlak podiumvloer |  |  |  |  |  |
| Hoogte podiumvloer t.o.v. maaiveld/ondergrond |  |  |  |  |  |
| Grondoppervlak overkapping |  |  |  |  |  |
| Hoogte overkapping t.o.v. maaiveld/ondergrond |  |  |  |  |  |
| Toegankelijk voor publiek:   * Nee * ja |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Podium 2** | Afmeting constructie |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) | * Alle wanden dicht * Alle wanden open * Een gedeelte van de wanden open |
| Grondoppervlak podiumvloer |  |  |  |  |  |
| Hoogte podiumvloer t.o.v. maaiveld/ondergrond |  |  |  |  |  |
| Grondoppervlak overkapping |  |  |  |  |  |
| Hoogte overkapping t.o.v. maaiveld/ondergrond |  |  |  |  |  |
| Toegankelijk voor publiek:   * Nee * ja |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Podium 3** |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Let op:*** *Podium → oppervlakte ≥ 50 m2 en/of vloerniveau ≥ 0,75 m → bouwboek verplicht*  ***Neem contact op met de gemeente of deze reeds beschikt over het betreffende bouwboek.***  ***Vermeld leverancier en afmetingen.***  ***Zo niet kunt u dit bij de leverancier verkrijgen.*** |

|  |
| --- |
| [Afbeeldingsresultaten voor tribune](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4L5UX9ZB&id=0E0A2F9BE5A245F120F5D7B4A3C8189E4E7AA0FC&thid=OIP.4L5UX9ZBXfZQ_6KbUhtMNAEyDM&q=tribune&simid=607988279486710135&selectedIndex=3) |

**Tribunes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tribunes*** |  | ***L x*** | ***B x*** | ***H*** | ***Stabilisatie per tribune incl. kapconstructie***  *Geef ook aan op tekening* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tribune 1** | Afmeting constructie |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) |
| Aantal zitplaatsen: ……… |  |  |  |
| Indien kapconstructie hoogte t.o.v. maaiveld/  ondergrond |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tribune 2** | Afmeting constructie |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) |
| Aantal zitplaatsen: ……… |  |  |  |
| Indien kapconstructie hoogte t.o.v. maaiveld/ondergrond |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tribune 3** | Afmeting constructie |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) |
| …. | Aantal zitplaatsen: ……… |  |  |  |
|  | Indien kapconstructie hoogte t.o.v. maaiveld/  ondergrond |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| [Afbeeldingsresultaten voor overkapping evenement](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=c4cZ%2bHVE&id=F15CFB249641EF9518D584555EADC954A7730F08&thid=OIP.c4cZ-HVEwXDGd3IEJWXKWgD6D6&q=overkapping+evenement&simid=608044328802124750&selectedIndex=227) |

**3.4 U plaatst overkappingen/luifels** (incl. open tenten, shelters) *(geef ook aan op situatietekening)*

Worden er één of meer overkappingen/luifels geplaatst:

* Nee
* Ja, nl:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type** | **Aantal** | **L x** | **B x** | **H** | **Aantal open wanden**  *Geef ook aan op tekening*  *(open: stippellijn; dicht: lijn)* | ***Stabilisatie overkapping***  *Geef ook aan op tekening* |
| Overkapping |  |  |  |  |  | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) |

|  |
| --- |
| ***Let op:*** *Indien overkapping/luifel ≥ 40 m2 → bouwboek verplicht*  ***Neem contact op met de gemeente of deze reeds beschikt over het betreffende bouwboek van de constructie.***  ***Zo niet kunt u dit bij de leverancier verkrijgen.*** |

|  |
| --- |
| C:\Users\nm3110\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UT5ZLTT1\AlphaStage-80-Layher-PA-towers-Catwalk-FOH-BJ-Events-1.jpg |

**3.5 U plaatst overige tijdelijke constructies** *(geef aan op situatietekening)*

Plaatst u overige tijdelijke constructies:

* Nee
* Ja, nl. (vul tabel in):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type** | **Aantal** | **L x** | **B x** | **H** | ***Zijwanden***  *Geef ook aan op tekening* | ***Stabilisatie***  *Geef ook aan op tekening* |
| Decorwand/reclamewand  *(bv. “bannerwand”)* |  |  |  |  | * Open * Meshdoek * Hout * Anders: …………………………………… | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) |
| Toren(tjes) voor licht, geluid, reclame |  |  |  |  | * Open * Meshdoek * Hout * Anders: …………………………………… | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) |
| Poort voor licht, geluid, reclame |  |  |  |  | * Open * Meshdoek * Hout * Anders: …………………………………… | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) |
| Bijzondere constructies …………………………….  ……………………………………………….  …………………………(geef omschrijving)  *(bv. trussconstructies, 3D constructies, voor licht, geluid t.o.v. podiumvloer:* |  |  |  |  | * Open * Meshdoek * Hout   Anders: …………………………………… | * Ankerpennen in de grond/maaiveld * Ballast (bv. betonblokken/watertanks) |

Is de constructie ≥ 4 meter hoog?

* Nee
* Ja, dan bouwboek verplicht.

|  |
| --- |
| ***Let op:***   * *Geef per constructie aan → constructietekening.* * *Indien constructie ≥ 4 m hoog → bouwboek verplicht.*   ***Neem contact op met de gemeente of deze reeds beschikt over het betreffende bouwboek van de constructie. Zo niet kunt u dit bij de leverancier verkrijgen.*** |

**4 Bijlagen:**

Geef hier welke bijlage u bij dit tijdleijke constructieplan heeft gevoegd:

**Ondertekening**

Aldus naar waarheid ingevuld,

|  |  |
| --- | --- |
| Plaats | {PLAATSORGANISATIE} |
| Datum |  |
| Naam | {NAAMAANVRAGER} |
| Functie |  |
| Handtekening |  |